Erste Schritte: **Beamer, Monitor, Elmo, PC anschalten**



**B**



**A**



|  |  |
| --- | --- |
| **Was** | **Wie** |
| **Dokumentenkamera** | * **Beamer auf HDMI (**🡪 **Knopf „D“)** * **Elmo auf „Elmo-Symbol“ (🡪 Knopf „A“)**   *Alternativ (geht ebenso):*   * **Beamer auf VGA (🡪 Knopf „C“) , Elmo auf Elmo („A“)** |
| **PC-Bild** | * **Beamer auf HDMI (🡪 Knopf „D“)** * **Elmo auf „PC-Symbol“ (🡪 Knopf „B“)** |
| **Externes Gerät /**  **Notebook** | * **Beamer auf VGA (Knopf „C“)** * **Elmo auf „PC-Symbol“ (🡪 Knopf „B“)** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Fehler** | **Behebung**  **C**  **D** |
| **Dokumentenkamera geht,  PC-Bild geht nicht auf Beamer oder PC** | 1. **Beamer auf HDMI (🡪 Knopf „D“), Elmo auf PC („B“)** 2. **Evtl. PC neu starten, auf Anmeldebildschirm warten** 3. **C:\Users\zwerger\Documents\schule\Netzwerk\Raumbetreuung\windows+p2.png auf PC Tastatur drücken und auf Beamer oder Monitor „Doppelt“ wählen:C:\Users\zwerger\Documents\schule\Netzwerk\Raumbetreuung\doppelt.jpg** |
| **Dokumentenkamera geht nicht** | **C:\Users\zwerger\Documents\schule\Netzwerk\Raumbetreuung\elmo_settings2.jpgElmo Einstellungen am Geräterand prüfen (beide Schalter nach   ganz links stellen)** |
| **Nichts geht** | **Elmo Power, Kabelverbindungen prüfen (siehe Rückseite)**  **Quelle: http://wiki.fwg-freiburg.de** |

****

**Monitor**

**PC**

**Verkabelung Raum 135**

**Beamer**

**Notebook**

**Elmo**